意见反馈表
提出意见单位/人员：    西安特种设备检验检测院、韩建军  宁奇遇                                                
	针对条款
	主要修改意见
	修改原因

	
	原   稿
	建   议
	

	3 术语与定义
	
	增加电梯平衡系数的术语与定义
	无电梯平衡系数的术语与定义，GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语也无电梯平衡系数的术语与定义，本标准关键词之一是平衡系数，应有定义。

	3.1 对重系统质量
	排除曳引钢丝绳及补偿绳质量，悬挂于电梯对重侧钢丝绳下方并跟随对重块运动的所有零部件质量之和。

	删掉
“排除曳引钢丝绳及补偿绳质量”


	“对重系统质量”而不是对重质量,对重系统质量应包含对重侧的曳引钢丝绳及补偿绳质量，重侧的曳引钢丝绳及补偿绳和对重连接起来构成对重系统。并且实际测量质量就含曳引钢丝绳及补偿绳质量 ，如果按本方法规定的位置测量计算， 对重和轿厢系统中的曳引钢丝绳及补偿绳质量就可以相减为0。

	3.2 轿厢系统质量
	排除曳引钢丝绳及补偿绳质量，悬挂于轿厢侧钢丝绳下方并跟随轿厢运动的所有零部件
质量之和
	删掉
“排除曳引钢丝绳及补偿绳质量”

	同上，（对重替换为轿厢）

	4.2	 电梯平衡系数计算公式
	g —重力加速度，9.8m/s。
	g —重力加速度，9.8m/s2。
	

	5 检测条件
	
	增加一条5.1.3电梯能正常运行。	
	电梯无法正常运行时，无法按本方法进行正常测量。

	5.5	 检测用文件
	b) 产品质量证明文件；
	删掉b) 产品质量证明文件；
	 “产品质量证明文件”所指不清楚，是电梯还是检测仪器，若是电梯产品就应明示，若是检测仪器，就与6.1.1应有产品质量合格证明文件重复

	8.2	 
	被检测电梯不含补偿装置，且 7.3.3 中规定的 L1，L2 足够小时，  nF1/g与  nF2/g可分别近似等同于电梯的对重系统质量与轿厢系统质量
	删掉
	本方法未规定和建议的 L1，L2的大小要求，也未给出L1，L2的大小可能对测量结果有影响。况且7.3.3	 要求检测设备安装位置应满足 L1=L2，此条评价无实质意义。

	[bookmark: _GoBack]以上是我们的理解和建议，仅供参考，不妥之处请海涵。
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